基于LuckfoxPico的远程监控

主要功能：

1. 网络摄像头：视频采集，编码，推流，控制舵机云台，声光报警等外设
2. 服务器：视频拉流，存储，使用AI算法处理，接受客户端访问与控制
3. 客户端：访问监控视频，控制网络摄像头（方向，声光报警等）

平台：

1. 网络摄像头LuckFox Pico Plus
2. 服务器：Linux虚拟机
3. 客户端：Linux应用